NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** Ecuador**Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):**  |
| **2.** | **Organismo responsable:** Servicio Ecuatoriano de Normalización INENCalle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de AlmagroTeléfono: (+593-2) 3825960 al 90Página WEB: [www.normalizacion.gob.ec](http://www.normalizacion.gob.ec)**Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:** Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarilloTeléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272Correo electrónico: puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ecpuntocontactoECU@gmail.comjmarino@produccion.gob.eccyepez@produccion.gob.ecjsanchezc@produccion.gob.ecPágina WEB: [www.produccion.gob.ec](http://www.produccion.gob.ec) |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [****X], 2.10.1 [****], 5.6.2 [****], 5.7.1 [****], o en virtud de****:**  |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** 4412.10.00.00- De bambú 4412.31.00.00- - Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales. 4412.33.00.00- - Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, de las especies: aliso (Alnus spp.), fresno (Fraxinus spp.), haya (Fagus spp.), abedul (Betula spp.), cerezo (Prunus spp.), castaño (Castanea spp.), olmo (Ulmus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), caria o pacana (Carya spp.), castaño de indias (Aesculus spp.), tilo (Tilia spp.), arce (Acer spp.), roble (Quercus spp.), plátano (Platanus spp.), álamo (Populus spp.), algarrobo negro (Robinia spp.), árbol de tulipán (Liriodendron spp.) o nogal (Juglans spp.) 4412.34.00.00- - Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, no especificadas en la subpartida 4412.33 4412.39.00.00- - Las demás 4412.94.00.00- - Tableros denominados «blockboard», «laminboard» y «battenboard» 412.99.00.00- - Las demás; Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (exc. tableros de madera llam. "densificada", tableros celulares, tableros para parqués, marquetería, madera taraceada y tableros reconocibles como partes de muebles) (HS 4412) |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** Proyecto de Primera Revisiòn del Reglamento Tècnico Ecuatoriano PRTE INEN 243 (1R) "Tableros de madera contrachapada" (10 página(s), en Español) |
| **6.** | **Descripción del contenido:** Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los tableros de madera contrachapada,previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad y la salud de las personas;así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los tableros de madera contrachapada: * Tipo I. Exterior a prueba de agua y para usos marinos
* Tipo II. Para uso en interiores.
 |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| **8.** | **Documentos pertinentes:** Referencias Normativas:1. Norma ISO 2074:2007+Amd 1:2017, *Plywood. Vocabulary*
2. Norma ISO 12460-4:2016, *Tableros derivados de la madera-Determinación de la emisiónde formaldehído-Parte 4: Método del desecador.*
3. Norma ISO 12466-1:2007+Amd 1:2013*, Plywood Bonding Quality. Part 1. Test Methods.*
4. Norma ISO 16979:2003, *Wood-Based Panels. Determination of moisture content.*
5. Norma ISO/IEC 17025:2017, *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.*
6. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, *Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.*
7. Norma ISO/IEC 17067:2013, *Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.*
8. Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, *Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.*
9. Norma ASTM E1333-14:2014, *Standard test method for determining formaldehyde concentrations in air and emission rates from wood products using a large chamber.*
10. Norma ASTM D6007-14:2014, *Standard test method for determining formaldehyde concentrations in air from wood products using a small-scale chamber.*
11. Norma NTE INEN 900:2003+Enmienda 1:2014+Enmienda 2:2017, *Tableros de madera contrachapada. Requisitos.*
12. Norma NTE INEN 1156 (1R):2013, *Maderas. Terminología.*
13. Norma NTE INEN 2342:2003, *Tableros de madera contrachapada. Chapas. Requisitos.*
14. Norma NTE INEN 896 (2R):2013, *Tableros de madera aglomerada, contrachapada y de fibras de madera (MDF). Determinación del contenido de humedad.*

Trazabilidad: G/TBT/N/ECU/465 |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** Desde 60 días a partir de la notificación.**Fecha propuesta de entrada en vigor:** 6 meses a partir de la fecha de adopción. |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días desde la notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [****X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución:** Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional:Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarilloTeléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272Correo electrónico: puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ecpuntocontactoECU@gmail.comjmarino@produccion.gob.eccyepez@produccion.gob.ecjsanchezc@produccion.gob.ec[www.normalizacion.gob.ec](http://www.normalizacion.gob.ec)<https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ECU/21_2403_00_s.pdf> |